曲阳县2026年第三季度饮用水水质监测信息公示
依据《中华人民共和国水污染防治法》和《关于进一步加强农村饮用水水质监测和信息公开工作的通知》相关要求,现将2026年第三季度生活饮用水监测信息公示如下：
曲阳县本季度共设置用户水龙头水监测点6处,分别为双源供水有限公司、福秀园小区、朝阳御府小区、鑫源小区、宏洲小区、阳光水岸小区；监测指标涵盖浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、PH值，共7项。曲阳县疾控中心采集水样并按照《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)进行检测。检测结果显示，各项指标均符合《生活饮用水卫生标准(GB 5749-2022) 限值要求,总体合格率为100%。详见附表：
附表 2026年第三季度生活饮用水检测结果
	序号
	监测地点
	浑浊度
(1NTU)
	色度
(15度)
	臭和味
(无)
	肉眼可见物
(无)
	菌落总数
(100CFU/mL)
	总大肠菌群(MPN/100mL)(不应检出)
	PH值（6.5-8.5）
	结果判定

	1
	双源供水有限公司
	＜1
	＜5
	无
	无
	2
	未检出
	7.02
	合格

	2
	福秀园小区
	＜1
	＜5
	无
	无
	7
	未检出
	7.25
	合格

	3
	朝阳御府小区
	＜1
	＜5
	无
	无
	8
	未检出
	7.40
	合格

	4
	鑫源小区
	＜1
	＜5
	无
	无
	12
	未检出
	7.48
	合格

	5
	宏洲小区
	＜1
	＜5
	无
	无
	6
	未检出
	7.51
	合格

	6
	阳光水岸小区
	＜1
	＜5
	无
	无
	6
	未检出
	7.23
	合格


检验科长：        中心主任：       主管局长：        局长：

	曲阳县疾病预防控制中心
检验报告书
	收到日期：2026年9月7日

	
	检验日期：2026年9月7日

	
	报告日期：2026年9月9日

	

	检品名称：生活饮用水
	状态：无色、透明、无杂质
	采样日期：2026.9.7

	送检单位:环境卫生科
	采样地点：双源供水有限公司

	检品数量：1000ml、500ml
	检查项目：理化、微生物

	
检验结果:


	检测项目
	检验方法
	限值
	检测结果

	浑浊度(NTU)
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
（目视比色法-福尔马肼标准）GB/T5750.4-2023 （5.2）
	≤1
	＜1

	色度(度)
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
（铂-钴标准比色法）GB/T5750.4----2023 (4.1)
	≤15
	＜5

	PH(无量纲)
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
（玻璃电极法）GB/T5750.4---2023 (8.1)
	不小于6.5且不大于8.5
	7.02

	臭和味
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
（臭气和尝味法）GB/T5750.4----2023 (6.1)
	无异臭、异味
	无

	肉眼可见物
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
（直接观察法）GB/T5750.4----2023 (7.1)
	无
	无

	菌落总数（CFU/mL）
	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》
（酶底物法）GB/T5750.12-2023 (4.2)
	100
	2

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》
（酶底物法）GB/T5750.12-2023 (5.3) 
	不应检出
	未检出

	  检验者：  靳娇娇    安龙娇                                       复核人：李盼龙          






	曲阳县疾病预防控制中心
检验报告书
	收到日期：2026年9月7日

	
	检验日期：2026年9月7日

	
	报告日期：2026年9月9日

	

	检品名称：生活饮用水
	状态：无色、透明、无杂质
	采样日期：2026.9.7

	送检单位:环境卫生科
	采样地点：福秀园小区末梢水

	检品数量：1000ml、500ml
	检查项目：理化、微生物

	
检验结果:


	检测项目
	检验方法
	限值
	检测结果

	浑浊度(NTU)
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
（目视比色法-福尔马肼标准）GB/T5750.4-2023 （5.2）
	≤1
	＜1

	色度(度)
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
（铂-钴标准比色法）GB/T5750.4----2023 (4.1)
	≤15
	＜5

	PH(无量纲)
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
（玻璃电极法）GB/T5750.4---2023 (8.1)
	不小于6.5且不大于8.5
		7.25	

	臭和味
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
（臭气和尝味法）GB/T5750.4----2023 (6.1)
	无异臭、异味
	无

	肉眼可见物
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
（直接观察法）GB/T5750.4----2023 (7.1)
	无
	无

	菌落总数（CFU/mL）
	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》
（酶底物法）GB/T5750.12-2023 (4.2)
	100
	7

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》
（酶底物法）GB/T5750.12-2023 (5.3) 
	不应检出
	未检出

	  检验者：  靳娇娇    安龙娇                                       复核人：李盼龙          





	曲阳县疾病预防控制中心
检验报告书
	收到日期：2026年9月7日

	
	检验日期：2026年9月7日

	
	报告日期：2026年9月9日

	

	检品名称：生活饮用水
	状态：无色、透明、无杂质
	采样日期：2026.9.7

	送检单位:环境卫生科
	采样地点：朝阳御府小区末梢水

	检品数量：1000ml、500ml
	检查项目：理化、微生物

	
检验结果:


	检测项目
	检验方法
	限值
	检测结果

	浑浊度(NTU)
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
（目视比色法-福尔马肼标准）GB/T5750.4-2023 （5.2）
	≤1
	＜1

	色度(度)
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
（铂-钴标准比色法）GB/T5750.4----2023 (4.1)
	≤15
	＜5

	PH(无量纲)
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
（玻璃电极法）GB/T5750.4---2023 (8.1)
	不小于6.5且不大于8.5
	7.40

	臭和味
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
（臭气和尝味法）GB/T5750.4----2023 (6.1)
	无异臭、异味
	无

	肉眼可见物
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
（直接观察法）GB/T5750.4----2023 (7.1)
	无
	无

	菌落总数（CFU/mL）
	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》
（酶底物法）GB/T5750.12-2023 (4.2)
	100
	8

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》
（酶底物法）GB/T5750.12-2023 (5.3) 
	不应检出
	未检出

	  检验者：  靳娇娇    安龙娇                                       复核人：李盼龙          






	曲阳县疾病预防控制中心
检验报告书
	收到日期：2026年9月7日

	
	检验日期：2026年9月7日

	
	报告日期：2026年9月9日

	

	检品名称：生活饮用水
	状态：无色、透明、无杂质
	采样日期：2026.9.7

	送检单位:环境卫生科
	采样地点：鑫源小区末梢水

	检品数量：1000ml、500ml
	检查项目：理化、微生物

	
检验结果:


	检测项目
	检验方法
	限值
	检测结果

	浑浊度(NTU)
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
（目视比色法-福尔马肼标准）GB/T5750.4-2023 （5.2）
	≤1
	＜1

	色度(度)
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
（铂-钴标准比色法）GB/T5750.4----2023 (4.1)
	≤15
	＜5

	PH(无量纲)
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
（玻璃电极法）GB/T5750.4---2023 (8.1)
	不小于6.5且不大于8.5
	7.48

	臭和味
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
（臭气和尝味法）GB/T5750.4----2023 (6.1)
	无异臭、异味
	无

	肉眼可见物
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
（直接观察法）GB/T5750.4----2023 (7.1)
	无
	无

	菌落总数（CFU/mL）
	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》
（酶底物法）GB/T5750.12-2023 (4.2)
	100
	12

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》
（酶底物法）GB/T5750.12-2023 (5.3) 
	不应检出
	未检出

	  检验者：  靳娇娇    安龙娇                                       复核人：李盼龙          






	曲阳县疾病预防控制中心
检验报告书
	收到日期：2026年9月7日

	
	检验日期：2026年9月7日

	
	报告日期：2026年9月9日

	

	检品名称：生活饮用水
	状态：无色、透明、无杂质
	采样日期：2026.9.7

	送检单位:环境卫生科
	采样地点：宏洲小区末梢水

	检品数量：1000ml、500ml
	检查项目：理化、微生物

	
检验结果:


	检测项目
	检验方法
	限值
	检测结果

	浑浊度(NTU)
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
（目视比色法-福尔马肼标准）GB/T5750.4-2023 （5.2）
	≤1
	＜1

	色度(度)
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
（铂-钴标准比色法）GB/T5750.4----2023 (4.1)
	≤15
	＜5

	PH(无量纲)
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
（玻璃电极法）GB/T5750.4---2023 (8.1)
	不小于6.5且不大于8.5
	7.51

	臭和味
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
（臭气和尝味法）GB/T5750.4----2023 (6.1)
	无异臭、异味
	无

	肉眼可见物
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
（直接观察法）GB/T5750.4----2023 (7.1)
	无
	无

	菌落总数（CFU/mL）
	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》
（酶底物法）GB/T5750.12-2023 (4.2)
	100
	6

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》
（酶底物法）GB/T5750.12-2023 (5.3) 
	不应检出
	未检出

	  检验者：  靳娇娇    安龙娇                                       复核人：李盼龙          
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	曲阳县疾病预防控制中心
检验报告书
	收到日期：2026年9月7日

	
	检验日期：2026年9月7日

	
	报告日期：2026年9月9日

	

	检品名称：生活饮用水
	状态：无色、透明、无杂质
	采样日期：2026.9.7

	送检单位:环境卫生科
	采样地点：阳光水岸小区末梢水

	检品数量：1000ml、500ml
	检查项目：理化、微生物

	
检验结果:


	检测项目
	检验方法
	限值
	检测结果

	浑浊度(NTU)
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
（目视比色法-福尔马肼标准）GB/T5750.4-2023 （5.2）
	≤1
	＜1

	色度(度)
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
（铂-钴标准比色法）GB/T5750.4----2023 (4.1)
	≤15
	＜5

	PH(无量纲)
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
（玻璃电极法）GB/T5750.4---2023 (8.1)
	不小于6.5且不大于8.5
	7.23

	臭和味
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
（臭气和尝味法）GB/T5750.4----2023 (6.1)
	无异臭、异味
	无

	肉眼可见物
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》
（直接观察法）GB/T5750.4----2023 (7.1)
	无
	无

	菌落总数（CFU/mL）
	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》
（酶底物法）GB/T5750.12-2023 (4.2)
	100
	6

	总大肠菌群(MPN/100mL)
	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》
（酶底物法）GB/T5750.12-2023 (5.3) 
	不应检出
	未检出

	  检验者：  靳娇娇    安龙娇                                       复核人：李盼龙          



